
黑龙江省工伤职工辅助器具配置项目及限额标准
	辅具  编号
	辅 具 名 称
	单位
	主要部件或材料要求
	功      能
	适  用  范  围
	最高支付限额（元）
	最低使用年限

	一、假肢

	10001
	假手指
	只
	    硅胶，定制仿真手指。
	    弥补外观缺损、辅助持物。
	    适用于手指缺损者。
	650
	1

	10002
	部分手假肢
	只
	    硅胶仿真定制，内带填充物。
	    弥补外观缺损、辅助持物。
	    适用于掌骨远端截肢者，不能安装功能性假手的掌骨近端截肢。
	4800
	1

	10003
	索控式腕离断假肢
	具
	    标准机械手、硅胶手套，定制双层树脂（或皮制）接受腔及肩背带。
	    自身力源，利用牵引索控制假手开、闭。
	    适用于不能安装肌电手的腕部截肢者。
	4500
	3

	10004
	装饰性腕离断假肢
	具
	装饰手或被动手、硅胶手套，定制接受腔。
	弥补外观缺损、辅助持物等被动功能。
	适用于不选择穿戴功能性假肢的腕部截肢者。
	4000
	3

	10005
	 腕离断肌电手假肢
	具
	    单自由度肌电手、硅胶手套，定制双层树脂接受腔。
	    电动力源，肌电信号控制假手的开、闭。
	    适用于残肢肌电信号达标的腕部截肢者。
	24000
	4

	10006
	装饰性前臂假肢
	具
	定制接受腔、腕关节、装饰手或被动手、硅胶手套。
	弥补外观缺损、辅助持物等被动功能。
	适用于不选择穿戴功能性假肢的前臂截肢者。
	4000
	3

	10007
	索控式前臂假肢
	具
	    标准机械手、硅胶手套，被动式腕关节，定制树脂接受腔及肩背带。
	    自身力源，利用牵引索控制假手开、闭，腕关节可被动屈伸、旋转。
	适用于不能安装肌电手的前臂截肢。
	4500
	3

	10008
	前臂肌电假肢
	具
	    单自由度肌电手、硅胶手套，定制双层树脂接受腔。
	    肌电信号控制假手的开、闭和腕关节屈、伸（或旋转）动作。
	   适用于肌电信号达标的长前臂、中、短前臂截肢者。
	24000
	4

	10009
	索控式肘离断假肢
	具
	    标准机械手、硅胶手套，铰链式肘关节，定制双层树脂接受腔及肩背带。
	    牵引索控制假手开、闭，肘关节被动屈、伸。
	    适用于不能安装肌电手的肘部截肢或双臂肘部截肢，及另一侧已安装前臂或腕离断肌电手的肘部截肢者。
	7800
	3

	10010
	装饰性肘离断假肢
	具
	定制接受腔、装饰性假肢组件、装饰手或被动手、硅胶手套。
	弥补外观缺损、辅助持物等被动功能。
	适用于不选择穿戴功能性假肢的肘部、前臂极短残肢截肢者。
	7000
	3

	10011
	双自由度肌电混合型肘离断假肢
	具
	    双自由度肌电手，硅胶手套，铰链式肘关节，定制双层树脂接受腔及肩背带。
	    肌电信号控制假手的开、闭和旋腕或屈、伸腕，牵引索控制肘屈、伸等功能。
	    适用于一侧肘离断或超长上臂肌电信号达标的截肢者。不适用双侧肘离短截肢。
	38000
	4

	10012
	索控式上臂假肢
	具
	    标准机械手、硅胶手套，机械肘关节，定制树脂接受腔及肩背带。
	    牵引索控制假手开、闭和肘屈、伸功能。
	    适用于不能安装肌电手的上臂截肢和双上臂截肢，以及另一侧已安装前臂或腕离断肌电手的肘部截肢。
	7800
	3

	10013
	三自由度肌电混合型上臂假肢
	具
	    双自由度肌电手、硅胶手套，索控电动肘关节屈伸，定制双层树脂接受腔及肩背带。
	    肌电信号控制假手的开、闭和旋腕或屈、伸腕，开关控制电动肘屈、伸。
	    适用于一侧上臂、肌电信号达标的截肢者。
	38000
	4

	10014
	装饰性肩离断假肢
	具
	   骨骼式装饰性假肢标准件，硅胶手套。
	    有被动开、闭手和屈、伸肘功能，肩关节自由摆动。
	    适用于肩部截肢或上臂残肢过短的截肢者。
	11000
	3

	10015
	部分足假肢
	具
	    取型硅胶制作足套式假半脚。
	    补缺并改善行走功能。
	    适用于跗骨近端截肢。
	6000
	3

	10016
	足部假肢（包括赛姆假肢）
	具
	    采用树脂或皮制（最高支付限额10000元）接受腔、低踝假脚。
	    代偿行走和站立功能。
	    适用于踝部、塞姆截肢或小腿残肢过长截肢者。
	12000
	3

	10017
	小腿假肢硅胶套胶套及锁具
	套
	    铝合金。
	    软化瘢痕、保护残肢，悬吊和控制假肢。  
    锁住带锁具的硅胶套，实现硅胶套的悬吊作用。
	    适用于中、短残肢。
	3000(硅胶套)
	1

	
	
	
	
	
	
	3000（锁具）
	3

	10018
	组件式助力型小腿假肢
	具
	    碳纤增强、树脂或热塑材料接受腔，凝胶内衬套（1年），根据截肢者情况选择钛合金、铝合金、碳纤连接件，弹力脚、储能脚。 
	    具有行走和站立功能。材质轻。行走时假脚蹬离期有助力作用，可减少体力消耗，行走时更符合健肢的步幅和频率。
	    适用于小腿截肢者。
	14800
	3

	10019
	大腿假肢硅胶套胶套及锁具
	套
	适用于带锁具的硅胶套。
	将硅胶套与接受腔连接。
	 适用于中、短截肢者。

	5000（硅胶套）
	1

	
	
	
	
	
	
	3000（锁具）
	3

	10020
	组件式助力型大腿假肢
	具
	    碳纤增强、树脂或PP接受腔，根据截肢者情况选择钛合金、铝合金、碳纤不带锁、承重自锁、手动锁单轴膝关节或多轴膝关节及连接件，选择弹力脚、储能脚。
	    具有行走和站立功能。材质轻。单轴膝关节运动性较好，多轴膝关节稳定性好；行走时假脚蹬离期有助力作用，减少体力消耗，更符合健肢步幅和频率，增加安全感。
	    适用于膝关节离断、小腿极短残肢截肢者、大腿截肢者。
	26100
	3

	10021
	髋部假肢
	具
	    碳纤增强、树脂或PP接受腔，根据截肢者情况选择钛合金、铝合金、碳纤多轴膝关节及连接件，万向踝假脚。
	    具有行走和站立功能，材质轻，踝关节在外力作用下可以向任意方向运动，适应不平路面， 增加安全感。
	    适用于髋离断或大腿极短截肢者。
	32000
	3

	二、矫形器

	20001
	手指静态矫形器
	具
	    聚乙烯高温板材、低温板材、金属或织物。
	    单指或五指的矫正（含展开指蹼）与固定。
	    适用于指骨骨折、并指畸形，矫正手指槌状、鹅颈、扣眼等畸形及术后。
	100
	2

	20002
	手指动态矫形器
	具
	    聚乙烯板材、金属条、弹性装置。
	    手指畸形矫正及手指功能恢复锻炼。
	    适用于指骨骨折、并指畸形，矫正手指槌状、鹅颈、扣眼等畸形及术后。
	940
	1

	20003
	掌指、腕静态矫形器
	具
	    聚乙烯高温板材、低温板材、金属或织物；热塑板材，固定带。
	    掌指关节固定保护；腕部损伤固定，保持功能位或中立位
	    适用于指骨近节骨折及术后；用于腕部骨折及术后。
	800
	2

	
	
	
	    热塑板材，固定带。
	    腕部损伤固定，保持功能位或中立位。
	    用于腕部骨折及术后。
	
	

	20004
	掌指、腕手动态矫形器
	具
	    热塑板材、金属条、弹性装置；热塑板材，金属条，弹性装置。
	    手指展开及手指功能恢复锻炼。辅助掌指关节与拇指的伸展，功能恢复与锻炼；辅助掌指关节与拇指的伸展，功能恢复与锻炼。
	    适用于指骨近节骨折、手指挛缩畸形、尺神经、正中神经麻痹引起手指内在肌的麻痹及术后功能恢复锻炼。 
	1500
	2

	
	
	
	   热塑板材，金属条，弹性装置。
	    辅助掌指关节与拇指的伸展，功能恢复与锻炼。
	    适用于桡神经损伤及术后的功能恢复。
	
	

	20005
	对掌矫形器
	具
	   热塑板材，金属条及软衬材。
	    使拇指与四指保持在对掌位。
	    适用于因正中神经麻痹、臂丛神经麻痹等引起的手指不能主动保持在对掌位者。
	2400
	2

	20006
	夹持矫形器
	具
	    热塑板材，金属条，弹性装置。
	    具有腕驱动持物功能。
	    适用于手指肌力降低，腕关节保留功能者。
	1560
	2

	20007
	颈胸腰骶固定矫形器
	具
	    热塑板材，取型制作。
	    减轻颈胸腰椎负荷，固定颈胸腰椎。
	    适用于颈胸腰椎损伤及术前、术后。
	2760
	1

	20008
	夹克式胸腰骶固定矫形器
	具
	    热塑板材模塑成型制作，加金属支条和固定带。
	    限制胸腰椎屈曲、侧屈及扭转，可最大限度地分散脊椎压力，穿着感和固定性较好。
	    适用于胸腰椎急性损伤的固定保护及术后固定。
	1920
	1

	20009
	脊柱过伸矫形器
	具
	    金属支条或高强度热塑板材，框架式结构。
	    控制或矫正胸腰椎后凸畸形。
	    适用于腰椎和低位胸椎压缩性骨折的保守治疗或术后固定，胸腰椎后凸畸形及术后，老年人的退行性病变。
	1320
	1

	20010
	前臂（肘腕手）矫形器
	具
	聚乙烯高温板材或低温板材，可以带或不带肘关节铰链。
	限制前臂旋前旋后，前臂保护固定。
	适用于前臂骨折及术后。
	500-1000
	1

	20011
	上臂（肩肘）矫形器
	具
	热塑板材，可以带或不带肩关节。
	上臂固定。
	适用于上臂骨折及术后。
	1500
	1

	20012
	肩外展矫形器
	具
	成品，热塑板，泡沫衬材，金属件。
	肩关节及肱骨固定（可调式）。
	适用于肩关节及肱骨骨折、肩棘韧带损伤、臂丛神经损伤及术后固定。
	2600
	1

	20013
	颈托
	具
	成品，EVA泡沫素材。
	[bookmark: _GoBack]减轻颈椎的负荷，控制颈椎活动。
	适用于颈椎病或颈椎轻度损伤及术后。
	300
	1

	20014
	颈胸矫形器
	具
	定制，热塑板材。
	起支撑、固定、减荷、保护、矫正的作用。
	适用于颈椎单纯性脱位、损伤术后。
	2600
	1

	20015
	胸腰骶矫形器
	具
	定制，热塑板材。
	起支撑、固定、减荷、保护、矫正的作用。
	适用于胸腰椎损伤的康复和术后。
	2400
	1

	20016
	框架式胸腰骶矫形器
	具
	金属支条或高强度热塑板材，框架式结构的挎肩背架。
	利用腹压支撑体重，具有使胸椎伸展和减少腰椎前凸的两功能，能有效地限制躯干侧屈和回旋。
	适用于T7以下胸腰椎及其软组织损伤的保守治疗、术后固定及康复过程中的运动保护。
	840
	1

	20017
	框架式腰骶矫形器
	具
	金属支条或高强度热塑板材，框架式结构围腰背架。
	利用腹压支撑体重，限制腰椎屈曲、伸展、侧屈和回旋。
	适用于L2以下腰椎及其软组织损伤的保守治疗、术后固定及康复过程中的运动保护。
	660
	1

	20018
	硬性围腰
	具
	背部采用半硬性塑料制成的框架式背托，腹部采用宽大的软垫式腹压垫，两侧采用弹性束紧带。
	加强胸腰部支撑，稳定脊柱；增强腹压，减轻脊柱负担。
	适用于胸腰部软组织损伤、椎间盘突出、轻度滑脱等，腰椎轻度骨性损伤的保守治疗及术后固定 。
	480
	1

	20019
	弹性围腰
	件
	弹性针织品，成品。
	增强腹压以减轻腰骶椎负担，对腰椎起支撑、保护作用。
	适用于腰骶部软组织损伤、腰肌劳损、 腰椎间盘突出等引起的疼痛，以及软骨骨性损伤的预防和保守治疗。
	240
	1

	20020
	加强型弹性围腰
	件
	弹性针织品，带金属支条增强，成品。
	增强腹压以减轻腰骶椎负担，对腰椎起支撑、保护作用，限制腰部运动。
	适用于腰骶部软组织损伤、 腰椎间盘突出等引起的疼痛，以及腰椎轻度损伤及术后。
	360
	1

	20021
	骶髂带
	具
	皮制或聚乙烯板材取型制作。
	减轻骶椎负荷，限制骶部运动。
	适用于骶椎疼痛及术前、术后固定。
	420
	1

	20022
	钩状趾
	只
	硅胶成品或凝胶。
	矫治钩状趾。
	适用于脚趾钩状变形。
	150
	1

	20023
	足弓垫
	双
	硅胶成品或EVA订制。
	支撑足纵弓或横弓。
	适用于外伤引起的纵弓塌陷。
	260
	1

	20024
	跖骨垫
	只
	硅胶成品或EVA订制。
	减轻跖骨的疼痛。
	适用于跖骨病变。
	150
	1

	20025
	跗骨垫
	只
	硅胶成品或EVA订制。
	减轻跗骨部位压力。
	适用于跗骨部位病变、跖骨痛。
	240
	1

	20026
	足跟垫
	只
	硅胶成品或EVA订制。
	减轻跟骨刺引起的疼痛。
	适用于跟骨刺引起的疼痛。
	240
	1

	20027
	单矫形鞋
	双
	牛皮、订制。
	补高或补缺或矫治。
	适用于下肢不等长及足部缺损、畸形。  
	800
	1

	20028
	棉矫形鞋
	双
	牛皮、订制。
	补高或补缺或矫治。
	适用于下肢不等长及足部缺损、畸形。  
	800
	1

	20029
	护踝
	只
	弹性针织品，成品。
	保护踝关节。
	适用于踝关节轻微损伤及术后。
	360
	1

	20030
	护理用踝足矫形器（踝足护托）
	只
	热塑板制，泡沫软衬，拉带和固定带，成品。
	将踝关节固定在功能位（呈直角），稳定和保护踝关节。
	适用于跖筋膜炎、跟腱炎、踝足劳损致疼痛，卧床病人预防足下垂及跟腱挛缩。
	580
	2

	20031
	充气靴型固定踝足矫形器（充气步行靴）
	只
	足托和支条，气囊衬垫，自带气泵的按压式充气阀，成品。
	在小腿部加有气囊衬垫、将踝关节固定在功能位，便于在行走中使用；可有效地减轻疼痛和肿胀，并可保温、促进血运。
	适用于踝关节软组织损伤、2-3级扭伤、稳定性骨折、术后固定及康复期的运动防护等。
	820
	2

	20032
	热塑板制踝足矫形器
	具
	热塑板取型制作，有鞋拔式、侧支柱式、螺旋式等。
	限制足跖屈，矫正足内、外翻，保持足内外侧的稳定。
	适用于踝足损伤、跟腱挛缩、预防足下垂及内、外翻。
	960
	1

	20033
	金属支条式踝足矫形器
	具
	由踝铰链支条、足托、Y型（或T型）带等构成。
	限制踝关节运动，矫正足内、外翻。
	适用于矫正足部畸形。
	960
	1

	20034
	免荷式踝足矫形器
	具
	聚丙烯板材，取型制作,髌韧带承重式。
	限制踝关节活动，减轻足部和小腿负重。
	适用于小腿外伤、骨折及术后。
	1800
	3

	20035
	弹性护膝
	只
	弹性针织品，成品。
	稳定膝关节，限制膝关节活动。
	适用于膝关节韧带损伤及术后。
	550
	1

	20036
	加强型护膝
	只
	弹性针织品，带膝铰链支条，成品。
	稳定膝关节，限制膝关节活动。
	适用于膝关节韧带损伤及术后。
	1030
	2

	20037
	前十字韧带损伤型膝矫形器
	具
	外侧采用双轴式定位锁膝铰链，并带有防回旋的拉带。
	保护膝关节，防治前十字韧带损伤。
	适用于因激烈运动造成前十字韧带损伤者。
	1080
	2

	20038
	膝踝足矫形器
	具
	聚乙烯板材，铝合金或不锈钢支条，取型制作。
	固定膝关节、踝关节或矫正畸形。
	适用于大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后。
	2400
	1

	20039
	碳纤螺旋式踝足矫形器
	具
	采用注塑材料、尼龙拉带、复布海绵衬垫。
	帮助踝足部及偏瘫、截瘫在急性期康复。
	    适用于踝足部及偏瘫、截瘫在急性期和康复期的治疗。
	2000
	1

	20040
	软性膝关节矫形器
	只
	弹性针织品，带支条，成品。
	   稳定膝关节，限制膝关节活动。
	    适用于膝关节韧带损伤（包括侧副和十字韧带）及术后。
	1260
	1

	20041
	膝关节反屈矫形器
	只
	    聚乙烯板材，铝合金或不锈钢支条，取型制作。
	    矫正膝关节反屈。
	    适用于矫正膝关节反屈。
	1800
	1

	20042
	膝关节限位矫形器
	只
	    弹性针织品，金属或工程塑料卡盘，成品。
	    控制膝关节活动范围。
	    适用于大腿、小腿骨折或神经损伤恢复期功能锻炼及术后。
	2300
	1

	20043
	踝足矫形器
	只
	    聚乙烯高温板材或低温板材。
	    固定踝关节于功能位。
	    适用于胫腓骨或膝部骨折。
	800
	1

	20044
	膝矫形器
	只
	    聚乙烯板材，取型制作。
	    固定下肢，矫正畸形，帮助恢复膝关节功能。
	    适用于大腿、小腿骨折或神经韧带损伤及畸形和术后。
	1200
	1

	20045
	膝踝足矫形器
	只
	    聚乙烯板材，铝合金或不锈钢支条，取型制作。
	    固定膝、踝关节。
	    适用于大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后。
	4500
	1

	20046
	髋膝踝足免荷式矫形器
	只
	    聚乙烯板材，金属支条，由腰骶矫形器和大腿矫形器用髋铰链连接组成，取型制作。
	    用坐骨支撑体重，腰骶部辅助固定。
	    适用于大腿骨折、下肢肌力比较弱，大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后需要坐骨负重的。
	6500
	1

	20047
	单侧髋人字矫形器
	具
	    聚乙烯高温板材或低温板材。
	    固定下肢。
	    适用于大腿骨、骨股胫骨折及术后。
	3700
	1

	20048
	双侧髋人字矫形器
	具
	    聚乙烯高温板材或低温板材。
	    固定下肢。
	    适用于双侧大腿骨、骨股胫骨折及术后。
	4900
	1

	20049
	髋膝踝足矫形器
	只
	    聚丙烯板材，不锈钢、钛合金或铝合金支条，取型制作。
	    固定下肢，膝关节和踝关节根据医生要求是否可以活动。
	    适用于身体较轻，大腿骨折或神经损伤及术后。
	8800
	1

	20050
	髋外展矫形器
	具
	    采用定位盘锁定式髋铰链，腰骶部和大腿部采用加有软衬的塑料围托。
	    限制髋关节内收、外展，但可以在设定范围内自由屈曲、伸展，对髋关节起到支撑、固定和限制作用。
	    适用于髋关节脱位整复后固定，髋关节及其周围软组织损伤保守治疗的固定。
	2040
	1

	20051
	髋膝踝足截瘫行走矫形器
	副
	    聚丙烯板材，钛合金件，取型制作。
	    帮助截瘫病人站立或近距离行走。
	    适用于胸腰部截瘫，上肢功能良好患者。（配置该矫形器限额标准，由劳动能力鉴定机构确定）。
	18000-50000
	1

	三、生活类辅助器具

	30001
	护理床
	张
	    钢制，海绵床垫。
	    辅助护理长期卧床大小便失禁病人。
	    适用于四肢瘫或高位截瘫患。
	10000
	7

	30002
	电动移位车
	个
	主要部件采用高强度轻质合金，整体需承受1.5倍载重无变形。安全性符合国家通用标准。
	进行移位，方便患者生活移动。
	重度失能，完全卧床，无法自主移动的工伤职工。
	6500
	7

	30003
	防褥疮床垫
	个
	    橡塑气囊。
	    由气囊支撑体重，增加接触面积和分散压力。
	    适用于长期卧床的重度伤残者。 
	1500
	3

	30004
	防褥疮坐（靠）垫
	个
	    橡塑气囊。
	    由气囊支撑体重，增加接触面积和分散压力。
	    适用于长时间乘坐轮椅者。 
	900
	2

	30005
	坐便椅
	只
	铝合金材料，坐便部分为塑料材质，并配有可拆卸坐垫和马桶
	辅助如厕，可折叠、可调节高度。
	适用于行动不便者。
	500
	3

	30006
	一次性储尿袋
	10/包
	    聚乙烯，成品。
	    尿收集用具。
	    适用于长期卧床的尿失禁、小便不能自理。
	30
	包/月

	30007
	集尿器/导尿包
	个
	    塑料，电机等成品。
	    具有感应排尿和集尿功能。
	    适用于长期卧床的尿失禁、小便不能自理需要外力帮助。
	450
	个/月

	30008
	直肠造口袋
	个
	多层高阻隔复合膜。
	粪便收集。
	
肠道造口。

	1100
	1

	30009
	直肠造口腰带
	个
	弹力氨纶，涤纶针织布。
	固定造口袋。
	肠道造口。
	400
	1

	30010
	三腔导尿管
	个
	高分子医用级硅橡胶。
	引流，气囊注水，冲洗腔。
	膀胱损伤。
	1800
	1

	30011
	尿套
	10个/包
	    乳胶制，成品。
	    与储尿装置配合使用。
	    适用于男性截瘫、长期卧床、下肢瘫痪等导致小便不能自理的尿渗漏者。
	450
	包/月

	30012
	纸尿垫/纸尿裤
	箱
	    纸及吸水材料，成品。
	    具有一定吸水能力。
	    适用于尿失禁者。
	450
	箱/月

	30013
	沐浴椅
	把
	    铝合金、注塑材料。
	    满足肢体残疾人日常洗浴。
	    适用于下肢肌力弱或单侧截肢，能独立洗浴的。
	350
	4

	30014
	腋支撑拐
	副
	    不锈钢或铝合金。
	    减轻下肢承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性。
	    适用于下肢支撑能力较差，上至不能够控制肘拐。
	220
	4

	30015
	肘支撑拐
	只
	    不锈钢或铝合金。
	    减轻下肢和腋下承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性。
	    适用于下肢支撑能力较差，上肢能够控制肘拐。
	200
	2

	30016
	手杖
	只
	    金属制品。
	    提高行走的稳定性。
	    适用于平衡能力较差者。
	200
	4

	30017
	助行器
	只
	    铝合金。
	    减轻下肢承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性。
	    适用于上肢有提握功能的平衡能力较差者。
	400
	4

	30018
	截瘫（高靠背）轮椅
	辆
	    主要部件采用轻质金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。
	    手摇驱动，或外力助动，可实现坐姿的适度调整，脚托和腿托可拆卸。
	    适用于较长时间使用轮椅的重度患者。
	4500
	3

	30019
	道路型三轮轮椅车
	辆
	    主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。
	    手摇驱动，室外较长距离移动的代步工具。
	    适用于上肢功能正常，下肢残疾患者。
	1500
	3

	30020
	普通型轮椅
	辆
	    主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。
	手摇驱动，或外力助动，在室内或住房周边活动的代步工具。
	    适用于上肢功能正常，下肢功能障碍者。
	800
	3

	30021
	电动四轮轮椅车
	辆
	    主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。
	    以蓄电池为能源、直流驱动，适合在道路上远距离行驶，每次充电后可行驶40公里，最大时速为10km/h。
	    适用于腕手功能和操作意识正常的高位截瘫或重症偏瘫者。
	14000
	4

	30022
	盲杖
	个
	    塑料，碳纤或金属等， 成品。
	    引导视力残疾人行走。
	    适用于视力残疾。
	60
	3

	30023
	盲镜
	副
	聚乙烯、成品树脂材料。
	作为视力残疾人美观功能。
	适用于低视力及全盲残疾人佩戴。
	50
	3

	四、其他辅助器具

	40001
	耳道式助听器
	个
	    电子产品，综合材料。
	    用于听力残疾人补偿听力。
	    适用于50分贝以下耳聋患者。
	2000
	6

	40002
	耳道式助听器
	个
	    电子产品，综合材料。
	    用于听力残疾人补偿听力。
	    适用于50～70分贝耳聋患者。
	4000
	6

	40003
	耳道式助听器
	个
	    电子产品，综合材料。
	    用于听力残疾人补偿听力。
	    适用于70分贝以上耳聋患者。
	6000
	6

	40004
	耳背式助听器
	台
	电子产品，综合材料。
	用于听力伤残人员补偿听力。
	适用于听力损失大于90db（HL）的听力伤残人员。
	8000
	6

	40005
	眼镜
	个
	    光学镜片、框架， 成品。
	    改善低视力残疾人的视力状况。
	    适用于轻度视力残疾人。
	1500
	3

	40006
	折光眼镜
	个
	    光学镜片、框架， 成品。
	    使视线通过眼镜改变方向。
	    适用于不能直视的障碍者。
	1500
	3

	40007
	假眼
	只
	    新型高分子材料， 定制。
	    弥补眼球缺陷。
	    适用于眼球缺损。
	2000
	4

	40008
	假鼻
	只
	    硅胶， 取型制作。
	    弥补鼻部缺陷。
	    适用于鼻部缺损。
	3000
	3

	40009
	假耳
	只
	    硅胶， 取型制作。
	    弥补耳部缺陷。
	    适用于耳部缺损。
	3000
	3

	40010
	假乳房
	只
	    硅胶， 成品。
	    弥补乳房缺陷。
	    适用于乳房缺损。
	1300
	3

	40011
	假发
	只
	    人造假发。
	    弥补缺发或无法缺陷。
	    适用于整体毛发缺损。
	800
	3

	40012
	面部合成假体
	副
	    硅胶。
	    填补缺损部位。
	    适用于面部缺损。
	3000
	4

	40013
	全口假牙
	件
	复合树脂牙、塑料基托（甲基丙烯酸甲酯）、铸造金属基托（钴铬合金、钛）。
	代替缺失牙齿及相关组织，恢复咀嚼、发音、美观功能，需摘下清洗。
	适用于上颌或下颌牙齿的全部缺失者。
	8000
	4

	40014
	半口假牙
	件
	复合树脂牙、塑料基托（甲基丙烯酸甲酯）、金属弯制卡环 铸造金属基托及卡环（钴铬合金、钛）。
	代替缺失牙齿及相关组织，恢复咀嚼、发音、美观功能，需摘下清洗。
	适用于上颌或下颌牙列从缺失一颗牙齿到仅剩一颗牙齿。
	4000
	4

	40015
	固定义齿
	个
	    钴铬合金（不含桩核）。
	    恢复患牙的生理形态和功能，代替缺失牙齿，恢复咀嚼、发音、美观功能，无需摘下清洗。
	    适用于牙体硬组织外形和结构的破坏与异常（前牙、后牙均可应用）。
	1200
	5

	40016
	固定义齿
	个
	桩核：镍铬合金、钴铬合金、银钯合金、金合金、纤维桩等与复合树脂。⑩
	    部分恢复破坏严重的牙体硬组织形态，为进一步冠桥修复提供可能。
	   适用于牙体硬组织外形结构的破坏严重（前牙、后牙均可应用)。
	450
	5

	40017
	颌面部缺损赝复修复体
	个
	    颌面部赝复体（硅橡胶，不含义齿，不含固位装置）。
	    颌面部组织缺损修复，修复面容。恢复语言、进食功能。
	    适用于颌面部缺损。
	8000
	3

	40018
	颌面部缺损赝复修复体
	个
	    颌骨阻塞器（塑料基托，铸造卡环、支架，不含局部义齿）。
	    颌骨缺损修复，可恢复语言、进食功能。
	    适用于颌骨缺损。
	2000
	3

	注：配置辅助器具需要更换电池、接受腔等辅助消耗品，按2023年《辅助器具配置电池、接受腔明细表》标准执行。
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